**ВИДЫ ГРУЗОВЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ**

Виды грузовых полуприцепов(в т.ч. еврофуры): габариты и грузоподъемность

**Тент 55 куб.м**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | высота |
|  внутренние | 9,84 м | 2,42 м | 2,32 м |
| **ВЕС** |   |
| грузоподъемность | 14 - 18 т |
|  **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | 55 куб.м |



|  |
| --- |
|    |

 **Тент 68 куб.м.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | высота |
|  внутренние | 12,26 м | 2,42 м | 2,32 м |
|  внешние | 12,5 м | 2,55 м | 4 м |
| **ВЕС** | 7,5 т |
| грузоподъемность | 20 - 24 т |
|  **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | 68 куб.м |



|  |
| --- |
|   |

 **82 куб.м**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | высота |
|  внутренние | 13,6 м | 2,45 м | 2,45 м |
| **ВЕС** |   |
| грузоподъемность | 20-24 т |
|  **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | 82 куб.м |



|  |
| --- |
|   |

**85 куб.м**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | высота |
|  внутренние | 13,62 м | 2,48 м | 2,52 м |
|  внешние | 13,7 м | 2,55 м | 4,0 м |
| **ВЕС** |   |
| грузоподъемность | 20-24 т |
|  **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | 85 куб.м |



**90 куб.м**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | высота |
|  внутренние | 13,6 м | 2,45 м | 2,60 м |
| **ВЕС** |   |
|  грузоподъемность | 20-24 т |
|  **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | 90 куб. м |



|  |
| --- |
|   |

**JUMBO(Джамбо,юмбо)**
Тентованый полуприцеп с большой вместимостью. Это достигается за счет специального «Г»-образного пола и уменьшенного диаметра колес полуприцепа. Грузоподъемность: до 24& тонн. Полезный объем: 96-125 м.куб.

**96 куб.м**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | высота |
|  внутренние | 13,8 м | 2,45 м | 2,45-3,0 м |
| **ВЕС** |   |
|  грузоподъемность | 20-24 т |
|  **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | 96 куб.м |



|  |
| --- |
|   |

**110-ка, 120-ка, сцепка** - так называют грузовые автомобили, позволяющие перевезти максимальный объем (110, 120 кубов) груза по дорогам общего назначения без специальных разрешений. Этот автопоезд (сцепка), в отличие от еврофуры, состоит из автомобиля и прицепа одинаковых или разных по объему и грузоподъемности, это зависит от конструктивных особенностей конкретного транспортного средства. При этом суммарные характеристики остаются 120/110 куб./20т.

**Тент 110 куб.м**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | высота |
| внутренние п/пр | 7,1 м | 2,45 м | 2,95 м |
| внутренние прицеп | 8,0 м | 2,45 м | 3,0 м |
| **ВЕС** |   |
|  грузоподъемность |   |
|  **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | 110 куб. м |



|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

**Тент 120 куб.м**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | высота |
|  внутренние п/пр | 8,0 м | 2,45 м | 2,95 м |
|  внутренние прицеп | 8,0 м | 2,45 м | 3,0 м |
| **ВЕС** |   |
|  грузоподъемность |   |
|  **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | 120 куб. м |



|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |

  |

|  |
| --- |
|   |