
**ВИДЫ ГРУЗОВЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ**

Виды грузовых полуприцепов(в т.ч. еврофуры): габариты и грузоподъемность

**Тент 55 куб.м**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | | высота |
| внутренние | 9,84 м | 2,42 м | | 2,32 м |
| **ВЕС** | | |  | |
| грузоподъемность | | | 14 - 18 т | |
| **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | | | 55 куб.м | |



|  |
| --- |
|  |

**Тент 68 куб.м.**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | | высота |
| внутренние | 12,26 м | 2,42 м | | 2,32 м |
| внешние | 12,5 м | 2,55 м | | 4 м |
| **ВЕС** | | | 7,5 т | |
| грузоподъемность | | | 20 - 24 т | |
| **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | | | 68 куб.м | |



|  |
| --- |
|  |

**82 куб.м**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | | высота |
| внутренние | 13,6 м | 2,45 м | | 2,45 м |
| **ВЕС** | | |  | |
| грузоподъемность | | | 20-24 т | |
| **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | | | 82 куб.м | |



|  |
| --- |
|  |


**85 куб.м**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | | высота |
| внутренние | 13,62 м | 2,48 м | | 2,52 м |
| внешние | 13,7 м | 2,55 м | | 4,0 м |
| **ВЕС** | | |  | |
| грузоподъемность | | | 20-24 т | |
| **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | | | 85 куб.м | |



**90 куб.м**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | | высота |
| внутренние | 13,6 м | 2,45 м | | 2,60 м |
| **ВЕС** | | |  | |
| грузоподъемность | | | 20-24 т | |
| **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | | | 90 куб. м | |




|  |
| --- |
|  |

**JUMBO(Джамбо,юмбо)**  
Тентованый полуприцеп с большой вместимостью. Это достигается за счет специального «Г»-образного пола и уменьшенного диаметра колес полуприцепа. Грузоподъемность: до 24& тонн. Полезный объем: 96-125 м.куб.

**96 куб.м**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | | высота |
| внутренние | 13,8 м | 2,45 м | | 2,45-3,0 м |
| **ВЕС** | | |  | |
| грузоподъемность | | | 20-24 т | |
| **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | | | 96 куб.м | |




|  |
| --- |
|  |

**110-ка, 120-ка, сцепка** - так называют грузовые автомобили, позволяющие перевезти максимальный объем (110, 120 кубов) груза по дорогам общего назначения без специальных разрешений. Этот автопоезд (сцепка), в отличие от еврофуры, состоит из автомобиля и прицепа одинаковых или разных по объему и грузоподъемности, это зависит от конструктивных особенностей конкретного транспортного средства. При этом суммарные характеристики остаются 120/110 куб./20т.

**Тент 110 куб.м**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | | высота |
| внутренние п/пр | 7,1 м | 2,45 м | | 2,95 м |
| внутренние прицеп | 8,0 м | 2,45 м | | 3,0 м |
| **ВЕС** | | |  | |
| грузоподъемность | | |  | |
| **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | | | 110 куб. м | |



|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Тент 120 куб.м**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ** | длина | ширина | | высота |
| внутренние п/пр | 8,0 м | 2,45 м | | 2,95 м |
| внутренние прицеп | 8,0 м | 2,45 м | | 3,0 м |
| **ВЕС** | | |  | |
| грузоподъемность | | |  | |
| **ОБЪЁМ** (грузовместимость) | | | 120 куб. м | |



|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

|  |
| --- |
|  |